**文件: BHT\_BOARD\_V1.03\_20220301.spi（看起来和刷固件差不多）， 改善模拟APRS解码**

**For D878UV:**

1. 长按顶上那个键+侧面 PF2 然后开机，会显示 “UPDATE MODE FOR LinkBoard”

2. 写频软件选择固件更新（跟刷一般固件类似）

**3.** 选择文件**BHT\_BOARD\_V1.03\_20220301.spi**

4. 检查并设置正确的 **Com**端口.

5. 选择 **Write** 进行写操作（还是和刷固件一样）.