AR-55A固件升级方法：

1. 安装升级工具软件：双击打开安装程序DMR Firmware Upgrade(C7000) Setup v4.31；



安装完成后，桌面会有如下图标：



2、双击该图标，显示如下界面：



点击【打开升级文件】，导入所要升级的主机固件【AR55A-DMR-E01.20.bin】

1. 对讲机在关机的状态下同时按住【PTT】和【SB1】（侧边橙色顶键），然后开机。此时对讲机会红绿灯交替闪烁，表示进入升级模式。插入写频线，连接上电脑。点击【下载升级文件】进行固件升级。

4、升级完成后，软件会提示【升级文件下载成功!】，表示升级成功。对讲机关机再开机即可。

5、更换另外一台机器，重复步骤3进行升级。

对讲机固件版本查看方法：

按【MENU】键进入机器菜单，【设置】----【对讲机信息】---【版本】，即可查看对讲机当前的固件版本。